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注意事項：
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三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責測試分析。
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五、標記處註記為 『＊』者，表示該項目巳通過 ISO/IEC 17025及CNS 17025 之認證。
[bookmark: MEMOTEXT]六、若有修訂版本前版本招回作廢




	報告簽署人：
	[bookmark: RPTSIGNER]
	

授權簽發：
	[bookmark: PIDC]

	
	
	
	





 
	檢測樣品：
	
	

	
	(樣品照片)
	

	
	XX精油
	





	
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	氣相層析質譜儀
(GC-MS)
自訂方法：成分分析
(文件編號: SOP-C025-01)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
	成分
	檢測結果

	α-Pinene
	◎

	Camphene
	-

	Sabinene
	-

	β-Pinene
	◎

	β-Myrcene
	◎

	Myrcene
	-

	α-Terpinene
	◎

	Limonene
	-

	Eucalyptol
	-

	Ocimene
	-

	γ-Terpinene
	-

	Fenchone
	-

	Linalool
	-

	Camphor
	◎

	Terpinen-4-ol
	-

	Nerol
	-

	Citronellol
	-

	Linalyl acetate
	-

	Geraniol
	-

	Cinnamaldehyde
	◎

	Bornyl acetate
	-

	Eugenol
	-

	Caryophyllene
	-

	a-Humulene
	-

	δ-Cadinol
	◎



	

	
	
	


◎表示經比對Match 值>850,此成分存在；-為未偵測到。

備	註：
	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	樣品配置濃度
	10 μL/mL

	檢測儀器
	PerkinElmer Clarus 690/SQ8S GC/MS

	管柱型號
	Agilent DB-5MS 30 m × 0.25 mm ID × 0.25 μm

	升溫條件
	Tstart：45℃、Tend：280℃

	載氣流速
	氦氣，流速 1 mL/min






	
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	折射度
自訂方法：精油折射率測定法
(文件編號: SOP-O-005-01)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
	樣品編號
	折射率(nD)

	樣品名稱
	1.4930



	

	
	
	




備　註：

	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	樣品配置濃度
	0.05 g/mL

	檢測儀器
	Anton Paar Abbemeat 3100





	
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	密度
自訂方法：密度(20 ℃)測試
(文件編號: SOP-C027-01)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
	樣品編號
	密度(g/cm3)

	樣品名稱
	0.9330



	＊

	
	
	




備　註：

	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	檢測儀器
	Anton Paar/DMA 501





	
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	閃點
自訂方法：閃點測定法
(文件編號: SOP-C042-01)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
	樣品編號
	閃點(℃)

	樣品名稱
	52.3



	＊

	
	
	




備　註：

	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%、氣壓：____ hPa

	檢測人員
	

	檢測儀器
	ERDCO/RT-01





	[bookmark: _Hlk239841724]
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	旋光度
自訂方法：精油旋光度測定法
(文件編號：SOP-O-999-01)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
	樣品編號
	旋光度(°)

	樣品名稱
	-37.2



	

	
	
	




備　註：

	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	檢測儀器
	Atago/ RePo-1





	
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	顏色(色度)
自訂方法 – 色差測定法
(文件編號：SOP-C-211-01)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
	樣品編號
	L*
	a*
	b*

	樣品名稱
	102.10
	-1.80
	5.40



	

	
	
	




備　註：

	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	檢測儀器
	NDK/NE5500




	
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	氣相層析火焰離子化檢測器
(GC-FID)
自訂方法：成分分析
(文件編號：SOP-C025-02)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
測試結果：圖一、表一
	

	
	
	



備	註：
	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	樣品配置濃度
	10 μL/mL

	檢測儀器
	Ellutia/200GC

	管柱型號
	PerkinElmer 30 m × 0.25 mm ID × 0.25 μm

	升溫條件
	Tstart：45℃、Tend：280℃

	載氣流速
	氦氣，流速 1 mL/min






	[bookmark: _Hlk239841832]
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	傅立葉轉換紅外光譜儀
自訂方法：紅外線光譜分析
(文件編號：SOP-O012-02)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
測試結果：圖二
	

	
	
	



備	註：
	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	檢測儀器
	Thermo Nicolet iS5






	
測試項目/方法
	測試結果
	標記

	紫外線光譜圖
自訂方法：紫外光/可見光譜測定法
(文件編號：SOP-O-012-01)
	樣品名稱：XX精油
樣品編號：YYMM-CNN-AA
測試結果：圖三
	

	
	
	



備	註：
	測試環境條件
	溫度：___℃、相對濕度：___%

	檢測人員
	

	樣品配置濃度
	0.01 μL/mL

	檢測儀器
	Biometrics UV 900P






圖一： XX精油─GC-FID層析圖
[image: ]


表一： XX精油─GC-FID成分分析
	Reten. Time [min]
	Area [mV.s]
	Area[%]
	KI

	12.669
	345.42
	8.6%
	923

	13.353
	4.507
	0.1%
	939

	13.424
	16.619
	0.4%
	941

	14.791
	5.948
	0.1%
	969

	15.433
	29.15
	0.7%
	982

	16.361
	39.965
	1.0%
	999

	17.14
	6.264
	0.2%
	1017

	17.384
	74.631
	1.9%
	1022

	20.212
	32.451
	0.8%
	1080

	21.849
	42.381
	1.1%
	1112

	24.42
	60.987
	1.5%
	1166

	24.84
	8.651
	0.2%
	1175

	25.573
	276.183
	6.9%
	1189

	30.164
	12.101
	0.3%
	1286

	30.472
	6.538
	0.2%
	1292

	30.86
	9.157
	0.2%
	1299

	32.467
	38.548
	1.0%
	1339

	34.032
	26.74
	0.7%
	1375

	34.215
	34.264
	0.9%
	1380

	34.371
	32.536
	0.8%
	1383

	34.945
	16.646
	0.4%
	1396

	35.543
	931.132
	23.2%
	1411

	35.836
	256.253
	6.4%
	1418

	36.272
	40.443
	1.0%
	1429

	37.035
	43.845
	1.1%
	1448

	37.484
	32.111
	0.8%
	1459

	38.059
	36.957
	0.9%
	1473

	38.171
	46.226
	1.2%
	1476

	38.521
	20.74
	0.5%
	1484

	38.795
	49.172
	1.2%
	1491

	39.281
	27.843
	0.7%
	1502

	39.439
	46.872
	1.2%
	1506

	39.724
	42.452
	1.1%
	1514

	39.911
	19.873
	0.5%
	1519

	40.051
	50.543
	1.3%
	1522

	42.732
	16.4 I 9
	0.4%
	1590

	43.285
	882.084
	22.0%
	1604

	43.729
	32.74
	0.8%
	1616

	55.461
	77.493
	1.9%
	2098






圖二： XX精油─紫外光譜圖
[image: ]


圖三： XX精油─紅外光譜圖
[image: ]





附件
附圖一：XX精油─GC-MS層析圖
[image: ]


附表一：XX精油─GC-MS成分分析
	RT(min)
	Compound
	Area (%)
	KI

	8.52
	α-Pinene
	36.37
	936

	10.28
	β-Pinene
	0.54
	976

	10.95
	β-Myrcene
	0.79
	990

	12.66
	Limonene
	1.22
	1029

	19.73
	Terpinen-4-ol
	0.67
	1178

	20.47 #
	α-Terpineol
	1.11
	1192

	23.50
	Myrtanol
	0.68
	1260

	24.47
	Bornyl acetate
	0.54
	1281

	27.21
	α-Terpinyl acetate
	1.10
	1344

	28.98
	β-Elemene
	1.76
	1384

	32.32 #
	Cadina-3,5-diene
	0.45
	1465

	32.46 #
	γ-Muurolene
	2.15
	1469

	32.65
	Germacrene D
	0.61
	1473

	33.28 #
	γ-Gurjunene
	0.77
	1488

	33.43 #
	α-Muurolene
	3.28
	1492

	33.99 #
	γ-Cadinene
	5.62
	1505

	34.25
	δ-Cadinene
	9.30
	1512

	34.88
	α-Cadinene
	0.68
	1529

	37.86
	Epicubenol
	0.57
	1605

	38.33
	Di-epi-1,10-cubenol
	1.09
	1619

	38.92 #
	T-Cadinol
	5.85
	1635

	39.02 #
	T-Muurolol
	7.39
	1638

	39.10 #
	δ-Cadinol
	2.43
	1640

	39.45
	α-Cadinol
	12.00
	1650



備註：
1. 前 4 分鐘為溶劑峰，予以忽略。
2. 占相對積分面積 0.5% 以上列入上表。
3. Unknown：未知化合物，許多樣品中都會出現未知化合物，屬於正常現象，除非另有說明，否則這些未知化合物不表示有特定問題。
4. #：兩個或以上化合物共溶出，波峰部分重疊(isolation<1)。
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